1. 유도등의 전원 및 배선 기준 중 틀린 것은 ?

㈀ 비상전원은 축전지로 할 것

㈁ 유도등의 전기회로에는 점멸기를 설치하고 항상 점등상태를 유지할 것

㈂ 유도등의 인입선과 욱내배선은 직접 연결할 것

㈃ 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은             전용으로 할 것

2. 객석통로의 직선부분의 길이가 25(m)인 영화관의 수평로에 객석유도등을 설치하고자 하      경우 설치개수는 ?

㈀ 5개   ㈁ 6개    ㈂ 7개    ㈃ 8개

3 유도등은 소방대상물의 용도별 적응하는 유도등을 설치하여야 한다. 다음 중 공연장, 위락    시설, 근린생활시설, 일반숙박시설 등에 공통적으로 설치하야야 하는 유도등은 ?

㈀ 소형 피난구유도등   ㈁ 통로유도등   ㈂ 객석유도등  ㈃ 중형 피난구유도등

4 단독경보형 감지기의 설치기준으로 올바르지 않은 것은 ?

㈀ 각 실마다 서치할 것

㈁ 최상층 계단실의 천장에 설치할 것

㈂ 바닥면적이 50(㎡)을 초과하는 경우에는 50(㎡)마다 1개 이상 설치할 것

㈃ 건전지를 주전원으로 사용하는 경우에는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 건         전지를 교환할 것

5 다음( ㉠ ),( ㉡ ) 안에 알맞은 것은 어느 것인가 ?

□통로유도등은  ( ㉠ ) 바탕에 ( ㉡ ) 으로 피난방향을 표시한 등으로 하여야 한다□

6 통로유도등의 종류가 아닌 것은 ?

㈀ 복도통로유도등  ㈁ 거실통로유도등   ㈂ 계단통로유도등   ㈃ 객석통로유도등

7 객석유도등을 설치하지 않아도 되는 곳은 ?

㈀ 객석의 통로      ㈁ 객석의 바닥    ㈂ 객석의 출입구    ㈃ 객석의 벽

8. 지하역사의 경우 휴대용 비상조명등의 설치기준으로 알맞은 것은 ?

㈀ 수평거리 25m 이내마다 3개이상 설치

㈁    “     50m     "    3개이상 설치

㈂    “     25m     "    5개이상 설치

㈃    “     50m     "         ”

9. 유도등과 유도표지는 화재예방.소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률상 어떤 종류의

고방시설에 포함되는가 ?

㈀ 경보설비     ㈁ 소화설비      ㈂ 피난설비      ㈃ 소화활동설비

10. 비상조명등의 조도는 그 것이 설치된 각 부분의 바닥으로부터 멸【㏓】 이상 되어야 하는       가?

㉠ 0.5      ㉡ 1       ㉢ 1.5       ㉣ 2

11. 다음은 유도등 설치에관한 설명이다. 틀린 것은 ?

㉠ 객석유도등은 객석의 통로, 바닥, 벽 또는 천정에 설치한다.

㉡ 객석유도등의 조도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 0.2㏓ 이상이어야 한다.

㉢ 객석통로유도등은  구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m 마다 설치할 것

㉣ 피난구유도등의 조명도는 피난구로부터 30m 거리에서 문자 및 색체를 쉽게 식별

할 수 있어야 한다.

12. 유도등의 전원은 비상전원의 상태를 감시할 수 있는 장치가 있어야 하는데 관계가 먼

것은 ?

㉠ 통로유도등     ㉡ 계단통로유도등      ㉢ 피난구유도등     ㉣ 객석유도등

13. 피난구 유도등의 표시색으로 적합한 것은 ?

㉠ 녹색바탕에 백색글씨                ㉡ 녹색바탕에 적색글씨

㉢ 백색바탕에 적색글씨                ㉣ 백색바탕에 녹색글씨

14. 유도등에 사용되는 전구의 접속방법은 ?

㉠ 2개 이상 직렬 접속                 ㉡ 2개 이상 병렬 접속

㉢ 3개 이상 직렬 접속                 ㉣ 3개 이상 병렬 접속

15. 비상조명등의 설치장소로 맞지 않는 것은 ?

㉠ 복도          ㉡ 계단       ㉢ 통로        ㉣ 출입구

16. 바닥으로부터 높이 1m 이하의  위치에 설치하는 것은 ?

㉠ 통로유도등    ㉡ 피난구유도등   ㉢ 피난구 유도표지   ㉣ 비상콘센트

17. 유도등을 설치하는 경우로 잘못 설명한 것은 ?

㉠ 전원은 교류전압의 옥내간선을 사용하였다.

㉡ 전원은 축전지어도 된다.

㉢ 통로유도등을 계단에 설치할 때에는 피난의 방향을 반드시 표시하여야 한다.

㉣ 피난구유도등을 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구에

설치하였다.